|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 智能档案柜 | 1.尺寸根据库房定制2.每层斗板载荷额定载荷50-70公斤；3.斗板运行速度5.8m/min；4.自重≤580公斤；5.回转速度4～6米/分；6.定位精度±5毫米；7.整机噪音不大于60分贝；8.温度4℃～40℃.9.湿度<90%.10.最长取件时间不大于30S.11.三相异步电机，层电机功率1.1kw/1420NK；门电机0.75KW/1400NG；12.柜表面颜色根据用户的要求配色喷塑(环保性)，采用环保原料和先进工艺生产；13.立柱框架钢材A3/δ≥2 mm；14.门、前封板、挂板A3/δ≥1.2 mm；15.顶板、底板、封板A3/δ≥1.2 mm；16.载物斗板A3/δ≥1.5mm；17.触摸屏控制系统7寸彩色触摸屏。18.控制器PLC控制器；19.钢板冷轧一级钢板。（厚度为1.2---2.0mm）；20.前处理所有工件均经除油除锈及磷化化学处理；21.表面处理选用不含三酸氰酐油脂（TGIC）喷粉，经静电处理，在工件上形成一层最少60微米的保护层，绝缘、耐用，符合GB/T13667.1-2003标准；22.结构档案柜结构系统符合GB/T13667.4-2009相应法规执行；23.回转柜工作台需采用：A级高密度防火纤维板；24.硬件功能：（1）联网控制档案柜；（2）档案出入库、借阅人、借还时间管理报表打印；（3）回转柜走层，运转，连接指示状态显示；（4）光电安全保护；（5）手动/自动点动或持续走层；（6）应急手摇功能；（7）自动门；（8）7寸触摸屏控制25.软件性能：（1）系统登录；（2）档案接收；（3）档案发送；（4）档案查询；（5）档案统计；（6）档案借阅、借阅登记；（7）档案归还、归还登记；（8）档案维护；（9）发送档案纪录管理；（10）借阅记录管理；（11）数据库管理（12）初始设置；（13）扩展字段设置；（14）字段内容管理；（15）用户管理；（16）打印所有数据； | 台 | 2 |  |
| 2 | 文件柜 | 800\*500\*1800，4组；颜色：亚光灰 | 台 | 2 |  |
| 3 | 防盗门 | 结合实际门框大小定制，甲级防盗门带指纹锁 | 扇 | 1 |  |
| 4 | 防盗窗 | 不锈钢焊接,柱间间隔12CM | 扇 | 1 |  |
| 5 | 防火门 |  | 扇 | 1 |  |
| 6 | 玻璃隔断 | 采用铝合金、1.0以上防爆玻璃定制安装 | 平方米 | 10.7 |  |
| 7 | 监控系统设备 | 一、POE摄像头2个, 1. 成像器件 1/2.7英寸 Progressive Scan CMOS；2.有效像素 200万；3.镜头参数 4mm；4.最低照度 0.01Lux；5.电子快门 1/3秒至1/100000秒；6.动态侦测 支持；7.分辨率 1920×1080；8.压缩格式 主码流: H.265/ H.264；9.子码流: H.265/ H.264/ MJPEG；10.视频帧率 TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP,UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour；11.压缩码率 32Kbps-8Mbps；12.网络接口 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口；13.防护等级 IP67；14.电源电压 DC12 V±25%/PoE(802.3af)；15.电源功率 非PoE: 5W Max；16.PoE: 6.5W Max；17.产品尺寸 169.5×82×78mm；18.产品重量 裸机重量: 430g；19.带包装重量: 600 g；20.环境温度 -30-60℃。二、网络监控硬盘录像机1个 1.视频输入：4路，接入带宽40Mbps；2.视频输出 1路VGA输出，1路HDMI输出；3.音频输出 1路，RCA接口；4.其它接口 外部接口：1个RJ-45 100M，2个USB2.0；5.PoE：4个RJ-45 100M PoE供电接口，标准：IEEE802.3af/at，输出功率：≤40W2.压缩标准 视频：H.265；6.视频分辨率 5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；7.录像方式 手动录像，定时录像，事件录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像；8.录像回放 支持4路同步回放；9.回放模式：即时回放，常规回放，事件回放，标签回放，外部文件回放，日志回放；10.备份方式 常规备份，事件备份，录像剪辑备份； | 套 | 1 |  |
| 8 | 灭火器 | 手提式二氧化碳灭火器（3公斤） | 只 | 2 |  |
| 9 | 窗帘 | 双层隔热，深色 | 平方米 | 10 |  |
| 10 | 除湿机 | 除湿量 18L/D名义除湿量 0.42㎏/h水箱容量 3L适用面积 33-48㎡控制方式 触摸控制按键方式 轻触式按键排水方式 水箱/外接排水管水箱水满提示 支持水满自动停机保护 支持自动除霜功能 支持定时功能 24小时制冷剂 R290额定电压 220V额定功率 340W噪音 46dB(A)外观设计 颜色：白色产品重量 15kg产品尺寸 350\*245\*510mm其他特点 额定电流：1.9A防触电保护类型：I类 | 台 | 1 |  |
| 11 | 打孔机 | 打孔规格 打孔直径：5mm装订能力 334张/次装订厚度 30mm产品尺寸 306×186×355mm其它特性 3分钟预热，红绿灯指示灯提示，铁质拉伸底座，省力结构设计 | 台 | 1 |  |
| 12 | 装订缝纫机 | 可以同时装订30页70GA4纸，LED照明，自动穿线器 | 台 | 1 |  |