南通市海门区人民检察院办案区项目询价公告

## **一、项目基本情况**

1、项目名称：南通市海门区人民检察院办案区项目

2、采购方式：询价

3、最高限价：【12】万元

4、采购需求：详见附件

5、费用支付方式：施工完成结束，经采购人验收合格后一次性付清款项

6、供应商应在中标后在海门区设有固定场所，以便及时为采购人提供维保服务，质保期3年。

## **二、供应商的资格要求**

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（3）本项目的特定资格要求：无。

（4）本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## **三、响应文件提交及开启时间**

截止时间：2024年10月30日下午16:00；

地点：南通市海门区人民检察院311会议室。

## **响应文件递交要求**

1、响应文件需密封，并在密封处盖章，标明单位名称、联系方式、项目名称；

2. 询价文件主要包括：投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；委托人的法人代表授权书；具备投标人资格要求的证明材料；报价单。注：以上资料均需加盖单位公章。

## **五、成交原则**

1、符合采购要求且质量和服务均能满足项目需求实质性响应要求同时报价合理、有效的情况下，最低报价即第一中标候选人。

注：本项目为报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；中标供应商在合同签订后不得以任何方式转包或分包或以非采购人原因提高合同价。

## **六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

## **七、其他补充事宜**

1.不符合询价资格的将被询价单位拒绝，供应商应对资料的真实性、合规性负责；不符合项目资格条件的询价供应商的询价将根据询价采购文件及相关规定进行处理。

2.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价，未按以上要求填报，将作为无效投标处理。

3.本项目不收取询价保证金，不收取质量保证金。

4.中标通知书发出后，成交供应商无正当理由不得放弃中标。

5.供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

6.中标供应商在接到《成交通知书》后二天内及时签订合同，中标供应商须在2024年11月15日之前通过验收，否则扣减合同中标价的20%。

7.供应商承担所有与准备和参加本次询价项目可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## **八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人联系方式

单位名称：南通市海门区人民检察院

单位地址：南通市海门区长江路998号

联系人：钱先生

联系方式：19850398889

附件1

**投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函**

我单位参加（项目名称），（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：年月日

**法人授权书**

本授权书声明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人的姓名）为我方就\_\_\_\_\_\_\_ （项目名称）询价采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签章或盖章）：

日期：

**询价响应函**

致：南通市海门区人民检察院

根据贵方的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）询价文件，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_\_(姓名)代表我方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。

据此函，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_签字人（委托人）兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本询价文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本询价有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

询价报价表

货币单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 报价项目品牌规格型号 | 总价（小写） | 备注 |
| 南通市海门区人民检察院办案区项目 | 分项报价明细表 |  |  |
| 总价（大写）：金额大写 | | | |

本次报价为总价，大小写不一致以大写为准。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**分项报价明细表**

供应商（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术规格** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| **一、装饰工程** | | | | | |  |  |
| 1 | 墙体拆除 |  | m2 | 10.4 |  |  |  |
| 2 | 开墙槽及地槽 |  | 米 | 120 |  |  |  |
| 3 | 拆除顶面 |  | m2 | 70 |  |  |  |
| 4 | 拆除地面 |  | m2 | 76 |  |  |  |
| 5 | 开门洞 |  | m2 | 2.07 |  |  |  |
| 6 | 卫生间拆除 | 含：地面瓷砖，马桶，淋浴房。洗手台及吊顶 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 砌墙 |  | ㎡ | 4.86 |  |  |  |
| 8 | 线槽修补 |  | 米 | 120 |  |  |  |
| 9 | 墙面修补 |  | ㎡ | 2.12 |  |  |  |
| 10 | 地面找平 |  | ㎡ | 6.2 |  |  |  |
| 11 | 浴霸 | 国产优质 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 铝板吊顶 | 国产优质 | ㎡ | 58 |  |  |  |
| 13 | 隐形门 | 国产优质 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 墙面隔音板 | 国产优质 | ㎡ | 200 |  |  |  |
| 15 | 软包 | 国产优质 | ㎡ | 45 |  |  |  |
| 16 | 异行软包 | 国产优质 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 检徽 | 定制 | 个 | 4 |  |  |  |
| 18 | 铝板灯 | 国产优质 | 个 | 7 |  |  |  |
| 19 | 油漆修补 |  | ㎡ | 52.4 |  |  |  |
| 20 | 地板 | 国产优质 | ㎡ | 57.3 |  |  |  |
| 21 | 强电 | 国产优质 | ㎡ | 190 |  |  |  |
| 22 | 开关 | 公牛 | 个 | 15 |  |  |  |
| 23 | 插座 | 公牛 | 个 | 20 |  |  |  |
| 24 | 上楼 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 垃圾清理 |  | 车 | 2 |  |  |  |
| 26 | 保洁 |  | ㎡ | 190 |  |  |  |
| **二、远程提审系统** | | | | | |  |  |
| **1、监控子系统** | | | | | |  |  |
| 1 | 摄像机 | 大华防爆半球3.6MM | 台 | 6 |  |  |  |
| 2 | 工业交换机 | 二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率15Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，（支持POE/POE+,POE功率125W）固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 六类网线 | CAT6 | 米 | 300 |  |  |  |
| 4 | 拾音器 | 高保真.高灵敏 | 套 | 6 |  |  |  |
| **2、扩音监听双向语音子系统** | | | | | |  |  |
| 1 | 全向拾音话筒 | 铁三角 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 调音台 | 雅马哈 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 混合功放 | 带反馈抑制 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 木质音箱 | 优质国产 | 套 | 4 |  |  |  |
| 5 | 桌面鹅颈话筒 | 优质国产 | 只 | 1 |  |  |  |
| 6 | 专业音响线 | 单股300芯，双股600芯金银线 | 米 | 200 |  |  |  |
| 7 | 话筒线 | RVVP2\*0.75 | 米 | 60 |  |  |  |
| 7 | 光纤 | 6芯室外单模（含熔接 尾纤.跳纤） | 米 | 75 |  |  |  |
| 8 | 音频光端机 | 优质国产 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 声光话机 | 优质国产 | 台 | 2 |  |  |  |
| **3监控画面直播子系统** | | | | | |  |  |
| 1 | 编码.解码器 | 支持HDMI编码输入解码输出 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 监视器支架 | 国产优质 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高清线 | 秋叶原 | 根 | 2 |  |  |  |
| 4 | 光纤 | 国产优质 | 米 | 75 |  |  |  |
| 5 | 光纤收发器 | 山泽 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | HIMD远程传输器 | 山泽 | 对 | 1 |  |  |  |
| 7 | HDMI、VGA分配器 | 山泽 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| **4网络系统** | | | | | |  |  |
| 1 | 双口网络面板 | 忧斯奈特 | 只 | 8 |  |  |  |
| 2 | 网络模块 | 忧斯奈特 | 只 | 16 |  |  |  |
| 3 | 网线 | CAT6 | 米 | 800 |  |  |  |
| 4 | 电话线 | CAT5 | 米 | 50 |  |  |  |
| 5 | 内网交换机 | 二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率15Mpps，16口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，（支持POE/POE+,POE功率125W）固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 外网交换机 | 二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率15Mpps，16口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，（支持POE/POE+,POE功率125W）固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 工作网交换机 | 二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率15Mpps，16口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，（支持POE/POE+,POE功率125W）固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 网络机柜 | 600\*600\*1200 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | PDU | 国产优质 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 光纤收发器 | TP-link | 套 | 3 |  |  |  |
| 11 | 管材附件 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| **5门襟系统** | | | | | |  |  |
| 1 | 门襟一体机 | 海康 | 只 | 8 |  |  |  |
| 2 | 出门按钮 | 国产 | 只 | 4 |  |  |  |
| 3 | 单门磁力锁 | 海康 | 套 | 5 |  |  |  |
| 4 | 双门磁力锁 | 海康 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 门襟电源 | 国产12V-20A | 台 | 3 |  |  |  |
| 7 | 网线 | CAT6 | 米 | 350 |  |  |  |
| 8 | 电源线 | RVV2\*1.0 | 米 | 350 |  |  |  |
| 合计：  大写： 小写： | | | | | | | |
| 备注：报价包含货物费、运输费、人工费、安装调试费、税金、售后服务费等一切费用 | | | | | | | |

**注：1. 供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价，未按以上要求填报，将作为无效投标处理。**

**2.供应商须详细备注主要标的信息，内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。**

法定代表人（授权代表）签名：

                 2024年    月    日